**PLACÓWKA  
BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY**

**03-188 Warszawa ul. Vincenta van Gogha 1**

**Lokalizacja:**

[**https://goo.gl/maps/evGpTF3nQ7D7A6wLA**](https://goo.gl/maps/evGpTF3nQ7D7A6wLA)

**OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE**

- Do budynku prowadzi chodnik wzdłuż parkingu, od ul. Świderskiej.

- Droga jest częściowo współdzielona ze ścieżką rowerową.

- W chodniku nie ma ułożonego systemu prowadzącego.

- Budynek znajduje się na ogrodzonym terenie.

- Do wejścia prowadzi szeroki na 20 metrów chodnik, bez progów i wysokich krawężników.

- Po prawej stronie znajdują się stojaki rowerowe, ławki, śmietniki.

- Trasa dojścia do budynku jest dobrze oświetlona.

**PARKINGI**

- Przed wejściem na teren BOK znajduje się ogólnodostępny parking na ok. 80 miejsc.

- Parking jest bezpłatny i ogólnodostępny.

- Nie ma wyznaczonych i oznakowanych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

- Dopuszcza się krótki postój bezpośrednio przed wejściem głównym.

- Bramę wjazdową na teren otwiera ochrona obiektu.

- Kontakt z ochroną jest możliwy przez domofon umieszczony na furtce przy bramie.

- Miejsce parkingowe dla OzN znajduje się na terenie parkingu wewnętrznego.

- Do parkingu prowadzi droga znajdująca się po lewej stronie ogólnodostępnego parkingu.

- Dojazd do miejsca postojowego wymaga otwarcia bramy wjazdowej.

- Na terenie parkingu wewnętrznego nie ma systemu wzywania pomocy.

- Miejsce parkingowe jest oddalone od wejścia do budynku o ok. 3 metry.

**WEJŚCIE**

- Wejście główne znajduje się na poziomie gruntu i składa z dwóch par drzwi.   
- Pierwszymi drzwiami wchodzi się do przedsionka ze stanowiskiem ochrony obiektu.

- W przedsionku zachowana jest odpowiednia przestrzeń manewrowa.   
- Drugimi drzwiami wchodzi się na dużych rozmiarów hol.

- Drzwi otwierane są ręcznie.

**KOMUNIKACJA POZIOMA W BUDYNKU, INFORMACJA**

- Na holu, po lewej stronie od wejścia znajduje się kasa BOK.

- Dojście do kasy nie jest oznakowane fakturą, nie ma systemu prowadzenia w posadzce.

- W kasie jest: pętla indukcyjna/ możliwość połączenia z tłumaczem migowym online.

- Obiekt posiada plany wizualne, nie posiada planów dotykowych.

- Informacji o rozkładzie pomieszczeń udzielają pracownicy BOK lub ochrony.

- Korytarze w budynku są bezkolizyjne i nie posiadają żadnych progów i przeszkód.

- Drzwi szklane i przeszklenia oklejone są folią kontrastową.

- Na terenie całego obiektu zastosowano posadzkę antypoślizgową, w sali widowiskowej   
 wykładzinę dywanową.

- W sali widowiskowej znajdują się 326 miejsca siedzące, z czego 123 na balkonie.

- Demontaż miejsc na parterze umożliwia stworzenie przestrzeni dla 3 osób na wózkach.

- Wejście na scenę odbywa się od strony zascenia.

- Jest możliwość wjazdu na scenę po zamontowaniu rampy.

- Przy wejściu na scenę znajdują się balustrady.

**KOMUNIKACJA PIONOWA**

- Budynek posiada jedną windę przystosowaną do przewozu osób z niepełnosprawnością.

- Na parterze, na drzwiach prowadzących na zascenie umieszczono widoczny piktogram,   
 który ułatwia zlokalizowanie windy.

- Przy wejściu oraz wewnątrz windy zainstalowane są panele sterujące.

- Panel wewnętrzy nie jest wyposażony w Brajlowskie oraz wypukłe numery kondygnacji.

- Drzwi windy mają szerokość 0,9 m;

- posiadają: system automatycznego otwierania/zamykania;

- zatrzymują się w przypadku wystąpienia przeszkody w wejściu/wyjściu.

- Kondygnacje na zewnątrz windy zostały oznakowane wypukłymi cyframi kontrastowymi.

- Schody główne w budynku prowadzą z holu do pomieszczeń biurowych na piętrze.

- W połowie schodów znajduje się platforma spocznikowa.

- W budynku jest część schodowa prowadząca z poziomu pierwszego piętra na poziom – 1.

- Ciągi schodowe można ominąć używając windy.

- Korytarz na piętrze posiada po prawej stronie przeszkodę architektoniczną: podwyższenie

z poręczą prowadzącą do drzwi na balkon sali widowiskowej.

**TOALETY**

- W strefie zascenia znajduje się toaleta z udogodnieniami dla osoby niepełnosprawnej.

- Toaleta wyposażona jest w uchwyty podłogowe przy wc.

- Zapewniona jest przestrzeń manewrowa 104 cm x 150 cm.

- Drzwi wejściowe nie posiadają samozamykacza.

- Otwieranie drzwi nie wymaga użycia znacznej siły.

- Toaleta nie posiada systemu przyzywowego.

- Przewijak dla niemowląt znajduje się w toalecie na piętrze budynku.

**EWAKUACJA BUDYNKU**

- Drogi ewakuacyjne pozbawione są barier.

- Na wypadek ewakuacji załącza się oświetlenie awaryjne i oznakowanie dróg ewakuacji.

- Podczas wydarzeń organizowanych przez BOK obecny jest zawodowy strażak.